استرچ متال

**نمای استرچ متال از ترکیب پانل‌هایی از جنس استیل، برنج، آلومینیوم، آهن و مس تشکیل می شود که در طول پروسه تولید در ابعاد موردنظر برش داده می‌شود و تحت کشش قرار می‌گیرد.**

**مزایای نمای استرچ متال**

پانل های استرچ متال از تنوع بالای طرح و رنگ برخوردار هستند و طبق سلیقه می توان آن ها را انتخاب نمود.

به دلیل دارا بودن چشمه های سه بعدی، این نما طراحی خلاقانه با زیبایی فوق العاده خاص را به نمایش می گذارد.

پانل هایی که در اجرای این نما به کار می روند تولید داخل هستند، در نتیجه قیمت آن ها مناسب تر از نمونه های وارداتی می باشد.

پنل های استرچ متال می توانند به عنوان محافظ بر روی پنل های شیشه ای نما قرار بگیرند و از تابش مستقیم نور خورشید به شیشه جلوگیری نمایند.

استفاده از پنل های استرچ متال سبب می شود تا ساختمان به تهویه ای مناسب مجهز گردد و به اصطلاح، نفس بکشد.

این پنل ها عمر طولانی داشته، در نتیجه سبب افزایش طول عمر نما نیز می شوند.

پنل های استرچ متال قابلیت بازیافت و استفاده دوباره را دارند.

با انجام نورپردازی در پشت پانل ها نمایی ایجاد می شود که در شب درخششی چشمگیر دارد. با انجام این کار از نمای استرچ متال می توان به عنوان نمای شب نیز استفاده کرد.

سرعت اجرای نما با این پانل ها بالا می باشد و نصب آن ها به راحتی صورت می گیرد.

مصالحی که در ساخت این نوع نما استفاده می شوند در برابر نم و رطوبت مقاوم هستند، به همین دلیل این نماها به مراقبت و نگهداری چندان زیادی احتیاج ندارند.

**کاربرد پانل های استرچ متال**

صفحات استرچ متال را می توان با ضخامت بالا تولید و علاوه بر ایجاد نمایی زیبا و چشمگیر، به عنوان محافظت کنند نمای ساختمان استفاده نمود.

از پانل های استرچ متال می توان به منظور نماکاری هتل ها، فرودگاه ها، بیمارستان ها، موزه ها، پایانه های مسافربری، ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و سالن ها و باشگاه های ورزشی استفاده نمود.

نمای استرچ متال تنها نمایی است که در باطن خود نمای سه بعدی را تداعی می کند. برای ایجاد نمایی شیک و سه بعدی استفاده از استرچ متال گزینه مناسبی است.

امروزه از پنل های استرچ متال علاوه بر نمای ساختمان ها، در دکوراسیون داخلی خانه ها نیز استفاده می شود.

از پنل های استرچ متال می توان در محافظ ها و نرده های راه پله ها نیز استفاده نمود.

پنل های استرچ متال به عنوان سقف کاذب ، پارتیشن و سایه بان نما نیز مورد استفاده قرار می گیرند

**مشخصات فنی پانل های استرچ متال**

ضخامت 0.2 تا 6 میلی متر

طول دلخواه

اندازه چشمه ها از 4\*6 میلی متر تا 75\*200 میلی متر